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                                                                                                         Приложение №1
                                                                                 к Решению Городского Совета
муниципального образования
«Городской округ город Магас»
от 14 сентября 2016г. №18/1-3 


О внесении изменений в Решение Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Магас» от 21.09.2012 года №20/5-2
	В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город Магас», утвержденным Решением Городского Совета муниципального образования «Городской округ город Магас» от 05.08.2010г. №25/7-1, Уставом муниципального образования «Городской округ город Магас», Городской Совет муниципального образования «Городской округ город Магас» 
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ город Магас», утверждённые Решением Городского Совета муниципального образования «Город Магас» от 21 сентября 2012г. № 20/5-2 (далее – Правила):
0. Наименование главы 1 Правил изложить в следующей редакции: 
«Глава 1. Положение о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления»
0. Часть 3 статьи 22. Градостроительный регламент зоны жилой застройки первого типа (Ж-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Ж-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 1000 квадратных метров (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства);
2) минимальная площадь земельного участка 300 квадратных метров (для земельных участков, предназначенных для размещения объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;
3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 6 метров;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 метров, до красной линии жилой улицы, проезда 3 метра, до межи соседнего земельного участка 1 метр;
5) предельное количество этажей: 3;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 60 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 2,5 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 23. Градостроительный регламент зоны жилой застройки второго типа (Ж-2) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Ж-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 600 квадратных метров (для земельных участков, на которых размещены жилые дома блокированной застройки);
2) минимальная площадь земельного участка 250 квадратных метров (для земельных участков, на которых размещены жилые дома блокированной застройки), для прочих земельных участков не подлежит ограничению;
3) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 6 метров;
4) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии магистральной улицы 6 метров, до красной линии жилой улицы, проезда 3 метра, до межи соседнего земельного участка 1 метр;
5) предельное количество этажей: 3;
6) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
7) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 24. Градостроительный регламент зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Ж-3 в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны.»
0. Статью 24 Градостроительный регламент зоны жилой застройки третьего типа (Ж-3) дополнить частями 3.1. – 3.13. следующего содержания:

«3.1. Подзона «А» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/01, Ж-3/02, Ж-3/06, Ж-3/17, Ж-3/18, Ж-3/24, Ж-3/38, Ж-3/40, Ж-3/56, Ж-3/70, Ж-3/71, Ж-3/72.
Для подзоны «А» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 24 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 7 этажей;
минимальная этажность: 4 этажа (для жилых зданий), 2 этажа (для нежилых зданий).
3.2. Подзона «Б» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/04, Ж-3/05, Ж-3/08, Ж-3/13, Ж-3/36, Ж-3/37, Ж-3/41, Ж-3/43, Ж-3/47, Ж-3/60, Ж-3/61, Ж-3/64, Ж-3/65.
Для подзоны «Б» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 30 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 9 этажей;
минимальная этажность: 4 этажа (для жилых зданий), 2 этажа (для нежилых зданий).
3.3. Подзона «В» включает в себя участок градостроительного зонирования Ж-3/03.
Для подзоны «В» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 18 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 5 этажей;
минимальная этажность: 3 этажа (для жилых зданий), 2 этажа (для нежилых зданий).
3.4. Подзона «Г» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/07, Ж-3/11, Ж-3/14, Ж-3/16, Ж-3/22, Ж-3/25, Ж-3/27, Ж-3/28, Ж-3/32, Ж-3/33, Ж-3/42, Ж-3/35, Ж-3/51, Ж-3/53, Ж-3/59.
Для подзоны «Г» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 30 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 9 этажей;
минимальная этажность: 7 этажей (для жилых зданий).
3.5. Подзона «Д» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/12, Ж-3/63.
Для подзоны «Д» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 60 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 16 этажей;
минимальная этажность: 9 этажа (для жилых зданий), 4 этажа (для нежилых зданий).
3.6. Подзона «Е» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/09, Ж-3/10, Ж-3/15, Ж-3/19, Ж-3/20, Ж-3/21, Ж-3/23, Ж-3/26, Ж-3/29, Ж-3/31, Ж-3/39, Ж-3/49, Ж-3/50, Ж-3/55, Ж-3/58, Ж-3/66, Ж-3/68.
Для подзоны «Е» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 18 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 5 этажей;
минимальная этажность: 4 этажа (для жилых зданий), 1 этаж (для нежилых зданий).
3.7. Подзона «Ж» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/30, Ж-3/44, Ж-3/52.
Для подзоны «Ж» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 64 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 90 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 18 этажей;
минимальная этажность: 9 этажей (для жилых зданий), 4 этажа (для нежилых зданий).
3.8. Подзона «И» включает в себя участок градостроительного зонирования Ж-3/57.
Для подзоны «И» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 28 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 7 этажей;
минимальная этажность: 7 этажей.
3.9. Подзона «К» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/54, Ж-3/67.
Для подзоны «К» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 64 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 14 этажей;
минимальная этажность: 4 этажа.
3.10. Подзона «Л» включает в себя участок градостроительного зонирования Ж-3/69.
Для подзоны «Л» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 42 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 12 этажей;
минимальная этажность: 7 этажей.
3.11. Подзона «М» включает в себя участок градостроительного зонирования Ж-3/62.
Для подзоны «М» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 48 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 16 этажей;
минимальная этажность: 7 этажей.
3.12. Подзона «Н» включает в себя участки градостроительного зонирования Ж-3/45, Ж-3/46, Ж-3/48.
Для подзоны «Н» зоны Ж-3 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 15 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 4 этажа;
минимальная этажность: 4 этажа (для жилых зданий), 1 этаж (для нежилых зданий).
3.13. Указанные в частях 3.1. – 3.12. настоящей статьи размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 25. Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ОЖ в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны.»
0. Статью 25 Градостроительный регламент зоны многофункциональной застройки (ОЖ) дополнить частями 3.1. – 3.4. следующего содержания:
«3.1. Подзона «А» включает в себя участок градостроительного зонирования ОЖ/01.
Для подзоны «А» зоны ОЖ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 24 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 6 этажей;
минимальная этажность: 4 этажа (для жилых зданий), 2 этажа (для нежилых зданий).
3.2. Подзона «Б» включает в себя участки градостроительного зонирования ОЖ/02, ОЖ/03, ОЖ/04.
Для подзоны «Б» зоны ОЖ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 36 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 9 этажей;
минимальная этажность: 5 этажей (для жилых зданий), 2 этажа (для нежилых зданий).
3.3. Подзона «В» включает в себя участок градостроительного зонирования ОЖ/05.
Для подзоны «В» зоны ОЖ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 65 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежит ограничению;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 18 этажей;
минимальная этажность: 12 этажей (для жилых зданий), 7 этажей (для нежилых зданий).
3.4. Указанные в частях 3.1. – 3.3. настоящей статьи размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 26 Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (ОД) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ОД в соответствии с частью 3 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлены подзоны.»
0. Статью 25 Градостроительный регламент зоны общественно-делового назначения (ОД) дополнить частями 3.1. – 3.8. следующего содержания:
«3.1. Подзона «А» включает в себя участки градостроительного зонирования ОД/08, ОД/09, ОД/15.
Для подзоны «А» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 18 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 4 этажа;
минимальная этажность: 2 этажа.
3.2. Подзона «Б» включает в себя участки градостроительного зонирования ОД/03, ОД/04, ОД/05, ОД/07, ОД/14.
Для подзоны «Б» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 38 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 9 этажей;
минимальная этажность: 3 этажа.
3.3. Подзона «В» включает в себя участки градостроительного зонирования ОД/01, ОД/02, ОД/16, ОД/19, ОД/21.
Для подзоны «В» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 30 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 7 этажей;
минимальная этажность: 3 этажа.
3.4. Подзона «Г» включает в себя участок градостроительного зонирования ОД/06.
Для подзоны «Г» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 66 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 16 этажей;
минимальная этажность: 9 этажей.
3.5. Подзона «Д» включает в себя участок градостроительного зонирования ОД/10, ОД/11, ОД/12, ОД/17.
Для подзоны «Д» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 22 метра;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 5 этажей;
минимальная этажность: 3 этажа.
3.6. Подзона «Е» включает в себя участок градостроительного зонирования ОД/13.
Для подзоны «Е» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 18 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 4 этажа;
минимальная этажность: 4 этажа.
3.7. Подзона «Ж» включает в себя участок градостроительного зонирования ОД/18.
Для подзоны «Ж» зоны ОД установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 66 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков, занятых нежилыми зданиями: 1,8 метра;
максимальная этажность: 16 этажей;
минимальная этажность: 7 этажей.
3.8. Указанные в частях 3.1. – 3.7. настоящей статьи размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 27 Градостроительный регламент зоны коммерческого назначения (КТ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны КТ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 20 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 28 Градостроительный регламент зоны размещения объектов социального назначения (ОС) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ОС установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 25 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 29. Градостроительный регламент зоны размещения культовых объектов (КО) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны КО установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельного участка, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: не подлежат ограничению;
3) предельная высота здания: не подлежит ограничению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 30 Градостроительный регламент коммунальной зоны общего типа (КЗ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны КЗ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 10000 квадратных метров (для земельных участков баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, объектов оптовой и розничной торговли); 2000 квадратных метров (для земельных участков для размещения административных и офисных зданий, для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта), 1000 квадратных метров (для земельных участков для размещения ресторанов, кафе, баров, ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания, химчисток, прачечных, предприятий по прокату, ветеринарных лечебниц, организаций почтовой связи, гостиниц);
2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
4) предельная высота здания: 50 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 90 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 31 Градостроительный регламент коммунальной зоны первого типа (КЗ-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны КЗ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 20000 квадратных метров (для земельных участков баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, объектов оптовой и розничной торговли); 5000 квадратных метров (для земельных участков для размещения административных и офисных зданий, для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта), 1000 квадратных метров (для земельных участков для размещения ресторанов, кафе, баров, ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания, химчисток, прачечных, предприятий по прокату, ветеринарных лечебниц, организаций почтовой связи, гостиниц);
2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
4) предельная высота здания: 50 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 32 Градостроительный регламент производственно-коммерческой зоны (ПК) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ПК установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 40000 квадратных метров (для земельных участков баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, объектов оптовой и розничной торговли); 5000 квадратных метров (для земельных участков для размещения административных и офисных зданий, для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования, гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта), 1000 квадратных метров (для прочих земельных участков);
2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 33 Градостроительный регламент производственная зона общего типа (ПЗ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ПЗ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 60000 квадратных метров (для земельных участков фабрик, заводов и комбинатов, производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов, типографий, других промышленных предприятий, баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок); 5000 квадратных метров (для земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства, для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, для размещения объектов оптовой и розничной торговли), 1000 квадратных метров (для прочих земельных участков);
2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 34 Градостроительный регламент производственная зона первого типа (ПЗ-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ПЗ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) максимальная площадь земельного участка 60000 квадратных метров (для земельных участков фабрик, заводов и комбинатов, производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов, типографий, других промышленных предприятий, баз и складов, прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок); 5000 квадратных метров (для земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства, для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, для размещения объектов оптовой и розничной торговли), 1000 квадратных метров (для прочих земельных участков);
2) минимальный размер земельного участка по ширине вдоль красной линии улицы, дороги, проезда: 10 метров;
3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
4) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 80 процентов;
6) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 35 Градостроительный регламент зоны размещения объектов технопарка (ТП) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ТП предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 36 Градостроительный регламент зоны инженерной инфраструктуры (ИС) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ИС установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежит ограничению;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 37 Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (ИТ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ИТ установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: не подлежит ограничению;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 38. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (УДС-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны УДС-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 39. Градостроительный регламент зоны транспортной инфраструктуры (УДС-2) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны УДС-2 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 40 Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственных угодий и размещения объектов сельскохозяйственного использования (СХ-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны СХ-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 50 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 70 процентов;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждения земельных участков: 1,8 метра.
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 41. Градостроительный регламент зоны парков (Р-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Р-1 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 10 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка: 50 процентов (кроме земельных участков учреждений кино и кинопроката, для театрально-зрелищных предприятий,  концертных организаций, выставок, музеев, клубных учреждений и библиотек, участков, на которых размещены спортивные площадки, спортядра, спортивные корпуса, бассейны);
5) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 метра;
минимальный процент озеленения 25 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов).
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.
0. Часть 3 статьи 42. Градостроительный регламент зоны скверов, бульваров, городских садов (Р-2) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Р-2 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений не подлежат ограничению;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 7 метров (кроме культовых зданий и сооружений);
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит ограничению;
5) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 0,7 метра;
минимальный процент озеленения 40 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов).
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 43. Градостроительный регламент зоны физической культуры и спорта (Р-4) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны Р-4 установлены следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Республики Ингушетия и местными нормативными актами:
1) минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков, в том числе их площадь, не подлежат ограничению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: до красной линии улицы 6 метров;
3) предельная высота зданий, строений, сооружений: 25 метров;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка 80 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов);
5) иные показатели:
максимальная высота ограждений земельных участков: 1,8 метра;
минимальный процент озеленения 20 процентов (для всех видов объектов капитального строительства без учёта территории, отводимой под плоскостные спортивные сооружения и зеркало воды бассейнов).
Указанные размеры и параметры применяются в части, не противоречащей национальным стандартам и сводам правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иным техническим регламентам. Отсутствие ограничений по тем или иным конкретным параметрам не влечёт за собой отсутствия необходимости соблюдать указанные национальные стандарты и своды правил.»
0. Часть 3 статьи 44. Градостроительный регламент зоны размещения объектов захоронения (С-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны С-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 45. Градостроительный регламент зоны режимных объектов (С-3) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны С-3 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 46. Градостроительный регламент зоны зелёных насаждений специального назначения (С-4) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны С-4 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 47. Градостроительный регламент зоны природных ландшафтов и неудобий (ПЛ) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ПЛ предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
0. Часть 3 статьи 48. Градостроительный регламент зоны перспективного развития селитебных территорий (ПР-1) изложить в следующей редакции:
«3. Для зоны ПР-1 предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подлежат ограничению.
Для определения параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства необходимо использовать положения национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также иных технических регламентов.»
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