
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет  контракта: Разработка проектно-сметной документации парковой зоны площади Алания.
2. Сроки выполнения работ: 

 3.  Требования к объему, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: 
	№
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие сведения

	1.1 
	Основание для проектирования 
	Задание на проектирование; концепция планировки парковой зоны  площади Алания

	1.2 
	Заказчик
	Администрация МО «Городской округ город Магас»

	1.3 
	Исполнитель
	Определяется на основании аукциона

	1.4 
	Наименование и адрес объекта
	Парковая зона площади Алания

	1.5 
	Источник финансирования
	

	1.6 
	Вид работ (новое строительство, капитальный ремонт, реконструкция).
	Комплексное благоустройство территории. Проектирование объектов капитального строительства и инфраструктуры  на территории благоустройства.


	1.7 
	Стадия проектирования
	Рабочая документация

	1.8 
	Сроки выполнения проектных работ
	Начало работ: с момента подписания Договора.
Окончание работ: в соответствии с календарным планом работ.

	1.9 
	Цель работ
	Разработка проектно-сметной документации для комплексного благоустройства и озеленения территории для предоставления возможности активного и пассивного отдыха и досуга всех демографических групп населения, как в летнее, так и вы зимнее время года в природном окружении. Разработка проектно-сметной документации объектов капитального строительства, нестационарных объектов торговли и питания и инфраструктуры.

	1.10 
	Общие сведения об объекте, местоположение, границы и площадь объекта
	Ориентировочная площадь территории – 7.73га (уточняется в ходе разработки проектной документации). Схема размещения объекта прилагается.

	1.11 
	Функциональное назначение объекта. Существующее состояние объекта.
	Объект является территорией общего пользования. Территория в настоящее время не используется для массового отдыха жителей прилегающих районов. 

Территория предоставляет возможность для организации отдыха самых разных групп населения и удовлетворяет различные потребности в отдыхе как в благоустроенной парковой части, так и в природной части данного объекта. Территория удовлетворяет потребности в самом востребованном в городе отдыхе - тихом прогулочном отдыхе в природном окружении и предоставляет возможность проведения досуга и мероприятий в праздничные дни.
Дорожно-тропиночная сеть в парковой зоне представлена асфальтобетонными дорожками. Детские, спортивные и площадки отдыха на территории отсутствуют. Дорожно-тропиночная сеть на основной территории представлена грунтовыми протопами.  

Освещение отсутствует.

Цветочное оформление отсутствует.

	2. Исходные данные для проектирования

	2.1 
	Исходно-разрешительная документация. Сведения о градостроительных планах развития территории, наличие разработанной документации по планированию территории участка.
	Градостроительный план земельного участка. ТУ на подключение инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, канализации, электроснабжения, газоснабжения. Правоустанавливающие документы на земельный участок (земельный участок находится в муниципальной собственности)



	2.2 
	Изыскательские работы, осуществляемые проектной организацией
	1.   Провести инженерно-геодезические изыскания; 
2.   Провести инженерно-геологические изыскания;

3.   Провести инженерно-экологические изыскания;

     ряд других при необходимости.



	3. Основные требования к проектным решениям

	3.1 
	Градостроительные требования (на основе утвержденной градостроительной документации). Сохранение или корректировка красных линий регулирования застройки.
	Обеспечить соответствие проектных решений градостроительным требованиям и природным особенностям территории.

Разработку проекта выполнить без корректировки красных линий регулирования застройки.

	3.2 
	Архитектурно-планировочное решение
	Проект разработать с учетом утвержденных режимов градостроительного регулирования, статуса территории в соответствии со СНиП, ГОСТ. Предусмотреть эффективное использование участка и компактное решение генерального плана. Проект разработать с применением современных требований и методик ландшафтной организации территории;

Генеральный план выполнить в увязке c:

- градостроительной ситуацией;

- характером функционального использования проектируемой территории;

- природными особенностями территории;

- ландшафтно-визуальным анализом территории;

Генеральный план выполнить в М 1:500.

Все мероприятия проектировать с учетом:

- максимально возможного сохранения существующих зеленых насаждений;

- линий градостроительного регулирования.

При проектировании объектов капитального строительства принять :

решения по внешнему и внутреннему виду зданий (сооружения) устройству и отделке помещений;

-наименование помещений;
-требования к устройству полов, стен, потолков, ограждающих конструкций;
-требования к освещению, вентиляции и т.д.
-категория помещений по пожарной опасности и класс зон по ПЭУ; 

-уровень ответственности здания, сооружения;
-степень огнестойкости.


	3.3 
	Конструктивные и объемно-планировочные решения
	Проектные решения выполнить на основании:

-данных инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических, особых и климатических условий для площадки строительства.
-технологического назначения здания, сооружения, помещения 

	3.4 
	Наружные инженерные сети
	При проектировании разработать: 

 -трассу прокладки внешних сетей подключения, согласованную с владельцами территории и теплопередающей организацией;

-технические условия подключения

-сведения о способе прокладки существующих сетей (в канале, на эстакадах, в земле, по строительным конструкциям зданий) и предложения по выносу или перекладке инженерных сетей.

В соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения предусмотреть строительство, следующих систем инженерно-технического обеспечения  (включающих сети, сооружения и оборудование):

-электроснабжения;

-водоснабжения;

-водоотведения (включая производственную, хозбытовую и ливневую канализацию);

-теплоснабжения;

-связи;

-газоснабжения 

	3.5 
	Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений
	При проектировании разработать: 

- системы инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений, включающие сети и оборудование.
Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и оборудование):

-электроснабжения (включающей снабжение электричеством, заземление, молниезащиту, освещение);
-водоснабжения (холодное, горячее, хозпитьевого назначения, для нужд пожаротушения, технического);
-водоотведения (включающая различные виды канализаций, сбор и отвод дренажных и ливневых вод, сбор и отвод сточных вод, очистку);
-отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 

- теплоснабжения; 

-связи (включая часофикацию, радиофикацию, оповещение, сигнализацию, видеонаблюдение, телефонизацию, телевидение, диспетчеризацию, ЛВС, СМИС, охранную систему);
-газоснабжения. 

	3.6 
	Этапы выполнения работы.
	1. Сбор исходных данных и материалов для разработки проекта

2. Проведение всех необходимых обследований и изысканий.
По результатам разработки представить:

- генеральный план объекта с детализацией, требуемой для прочтения архитектурно-планировочной идеи;

- концепцию организации и проведения досуга и отдыха населения на территории парка;

- концепцию размещения объектов капитального строительства и нестационарных объектов торговли и питания,

- пояснительную записку;

- материалы визуализации проектных решений. 

3.Материалы согласовать с Заказчиком.

4. Разработка рабочей документации на основе утвержденных концепций Заказчиком.

	3.7 
	Требования по благоустройству территории
	При разработке проекта предусмотреть следующие виды работ:
Предусмотреть оснащение объекта элементами благоустройства для организации досуга и отдыха населения (различные площадки для проведения досуга, тихого отдыха, места для настольных игр (шахматы, домино, чтение книг и пр.) спортплощадки с тренажерами, детские игровые площадки, горки, велодорожки, ветеранские уголки, беседки, вазоны, скамейки, урны и др.);

Общие требования:

- устройство входных групп;

- оборудование территории МАФ, отвечающих всем современным требованиям (скамьи, урнами (в том числе для раздельного сбора мусора), контейнерами для мусора (заглубленные), информационными стендами, указателями, перголы, беседки и т.д.);

- для всех проектных решений использование природных, экологически-безопасных строительных материалов;

- выполнение мероприятий по обеспечению комфортных условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

В парковой зоне:

- устройство водоема (с организацией декоративной подсветки);

- дорожно-тропиночная сеть в соответствии с размещением площадок и направлением основных транзитных путей;

- ширина обустраиваемых пешеходных дорожек должна обеспечивать двухстороннее движение пешеходов;

- устройство новых площадок отдыха;

- организация детских площадок для детей разных возрастных групп (использовать современные покрытия и оборудование);

- организация спортивных площадок;

- устройство площадки для проведения культурно-массовых мероприятий; 

- в качестве покрытий использовать:

на дорожках и площадках - бетонную плитку, гранитный отсев;

на детских площадках – Гумибо и иные виды спецпокрытий;

- в качестве сопряжения покрытий использовать бортовые камни;

- устройство наружного освещения, в том числе декоративного;

	3.8 
	Организация рельефа территории
	Осуществить водоотвод с дорожных покрытий.

Раздел проекта по организации рельефа выполнить с учетом существующего рельефа, с выполнением планировочных работ в местах его нарушения, а также с учетом максимального сохранения существующих зеленых насаждений.

	3.5.
	Наружное освещение
	Проект устройства наружного освещения (включая декоративное) разработать в соответствии с ТУ.

Мощность светильников наружного освещения и частоту расположения опор определить светотехническим расчетом с учетом выделенных мощностей и утвержденных планировочных решений по генеральному плану территории.

Дизайн светильников и опор освещения согласовать с Заказчиком.

Трассировку кабелей определить проектом в соответствии с утвержденными планировочными решениями территории по генеральному плану.

Проект выполнить с учетом требований нормативной документации.

	3.6
	Проект водоема
	Общая площадь и назначение уточняется в ходе выполнения проекта.

При устройстве водоема 

	3.7
	Требования по озеленению территории
	При разработке проекта озеленения предусмотреть (в соответствии с действующими нормами и правилами

В парковой зоне:

- посадку новых деревьев и кустарников, в соответствии с нормативными требованиями;

- для получения быстрого защитного и декоративного эффекта использование крупномерного посадочного материала;

- устройство травяного покрова предусмотреть в соответствии с планировочной структурой;

- устройство цветочного оформления (однолетние и многолетние культуры), в соответствии с планировочной структурой и инсоляционным режимом.

	3.8
	Требования к созданию беспрепятственных пешеходных маршрутов, приспособленных для инвалидов, остановок общественного транспорта, автостоянок и мест отдыха.
	        В соответствии с ПП РФ от 16.02.08 г. № 87 разработать раздел «Мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения». 

        Раздел разработать с учетом требований в соответствии со СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения», , ГОСТ Р 52131 – 2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов», ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

При разработке проекта предусмотреть:

- без барьерный вход на территорию (ширину входов не менее 0,9 м, высота порогов не более 0,025 м);

- установку пониженного бортового камня на перекрестках тротуаров и дорог до 0,04 м (при необходимости);

- ширину пешеходных дорожек не менее 1,5 м с продольным уклоном не более 5%;

- высоту бортового камня вдоль пешеходных дорожек не менее 5 см (на опасных участках);

- пандусы и съезды при перепадах высот (при необходимости);

- места для инвалидов на кресле-коляске не менее 1,5 х 1,5 м в карманах для установки скамей;

- без барьерный доступ на площадки (отдыха, детские,спортивные);

- тактильные полосы вокруг препятствий на пешеходном пути (при необходимости);

- информационные стенды и указатели с высокой контрастностью текста (высота и угол наклона при размещении информационного стенда должны обеспечивать удобство восприятия для всех посетителей, в том числе и для людей, перемещающихся в инвалидных колясках), (при необходимости).

	4. Требования к составу проектной документации

	4.1
	Состав проектной документации
	Выполнить в соответствии с ПП РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Исполнитель передает заказчику следующую отчетную документацию:

1.Пояснительная записка;

2.Отчет о проведении инженерно-геодезических изысканий;

3.Схема планировочной организации земельного участка в составе:

1. - состав комплекта чертежей ГП (ГТ) по генплану в соответствии с ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»:
1.1. общие данные по ГОСТ 21.101;
1.2. план существующего положения М 1:500;

1.3. дендроплан и перечетная ведомость зеленых насаждений М 1:500;

1.4. план подготовительных работ М 1:500;

1.5. разбивочный план, М 1:500;
1.6. план дорожных покрытий М 1:500
1.7. план организации рельефа, М 1:500;
1.8. план земляных масс (картограмма), М 1: 500;
1.9. сводный план инженерных сетей, М 1: 500;
1.10. план благоустройства с расстановкой МАФ М 1:500;
1.11. чертежи общих видов не типовых изделий (конструкций) - покрытий дорог и площадок, МАФ, беседок, пергол, ограждения, настилов, входных групп и т.д.), а также, выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.201*
1.12. план озеленения М 1:500, с указанием видов, наименований и количества зеленых насаждений;
1.13. схемы и ведомости системы полива и дренажа территории зеленых насаждений
1.14. схемы цветников М 1:200;
1.15. фрагменты площадок; 

1.16. план проездов, тротуаров, дорожек и площадок, с приложением плана раскладки покрытий, материала и  цвета мощения.
1.17. ведомость потребности в материалах - по ГОСТ 21.110*;
1.18. ведомость объемов строительных и монтажных работ - по ГОСТ 21.110*;
1.19. план размещения осветительных приборов и систем электроснабжения и электроосвещения благоустраиваемой территории, с приложением ведомостей материалов и изделий, перечня видов осветительных приборов.
3. Архитектурные решения объектов, размещаемых в пределах благоустраиваемой территории (открытый амфитеатр, подземные паркинги), в составе:
- цветовое решение фасадов, с указанием типов отделочных материалов;
- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений  М 1:100;
5. Конструктивные и объемно-планировочные решения в составе:

-поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений М 1:100;
- чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций М 1:100;
- чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения;
- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- планы перекрытий, покрытий, кровли М 1:100;
- схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок;
- план и сечения фундаментов М 1:100.

6. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" в составе:
- принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения М 1:100;

- принципиальную схему сети освещения М 1:100;
- принципиальную схему сети аварийного освещения М 1:100;;

-схемы заземлений (занулений) и молниезащиты М 1:500;

- план сетей электроснабжения М 1:100;
принципиальные схемы систем водоснабжения объекта капитального строительства М 1:100;
- план сетей водоснабжения М 1:100;
- принципиальные схемы систем канализации и водоотведения объекта капитального строительства М 1:100;
- принципиальные схемы прокладки наружных сетей водоотведения, ливнестоков и дренажных вод М 1:500;
- план сетей водоотведения М 1:500;
-  принципиальные схемы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
- план сетей теплоснабжения М 1:100;
-принципиальные схемы сетей связи, локальных вычислительных сетей (при наличии) и иных слаботочных сетей на объекте капитального строительства М 1:100;
- планы размещения оконечного оборудования, иных технических, радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств М 1:100;
- план сетей связи М 1:100;
-принципиальные схемы технологических процессов от места поступления сырья и материалов до выпуска готовой продукции М 1:100.

7. Проект организации строительства в составе: 

- календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства);
- строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей.

8. Раздел «Меры для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» в соответствии с действующими нормами и правилами СНиП 35-01-2001, СП 35-102-2001 и МГСН 1.02.-02

9. Раздел "Устройство наружного освещения" (в том числе декоративного), в составе:

- пояснительная записка;

- план сети наружного освещения М 1:500;

- однолинейные схемы;

- спецификация оборудования и материалов.

10. Сметная документация в составе:

- ССР, локальные сметы в базовых ценах.

	4.2
	Выполнение экземпляров проектной документации
	Подрядчик передает Заказчику:

проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде (CD)
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